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. Qual’¢ I'energia Eror di un onda elettromagnetica di lunghezza d’onda nel vuoto pari A=5x10"m? [costante di Plank:
h=6.63x10™"Js, c=3x10"m/s)
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1. Inuna certa mole di sostanza ogni molecola assorbe una radiazione di lunghezza d’onda A=300nm. In un’altra mole di
sostanza le molecole assorbono radiazioni di A=700nm. Qual’é la differenza AE di energia per mole assorbita dalle
due sostanze? [si assuma N;=6.02x10%mol"']
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1ll.  Una radiazione viene assorbita da una certa sostanza. Quale deve essere la sua lunghezza d’onda (in nanometri)
affinché I’energia assorbita sia maggiore dell’energia di attivazione E=300kJ/mol?
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IV.  Quale valore di energia di attivazione indichereste come soglia da non superare per la conservazione della carta?
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V. [FACOLTATIVO] - Calcolare la velocita relativa di deterioramento k/k, per un materiale con energia di attivazione
E=100kJ/mol a temperatura T=330K assumendo che ko=1 quando T,=300K.
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Durante una mostra, un manufatto & sottoposto ad un illuminamento I= 150lux. La concessione del manufatto per la
mostra ¢ sotto condizione che I’esposizione cumulativa non superi il valore 6g=100000 lux h. Quante ore al giorno pud
essere esposto se
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VII.  Lamostra & di 1 anno (365giorni).
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VIII.  Unamassa di 1kg di ara secca & miscelata con 5g di vapore. Quanto valgono il mixing ratio MR (rapporto di
mescolanza) e I'umidita specifica US?
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IX. All’andamento di quale altro parametro & principalmente correlabile il profilo generale di isolinee di UR? Motivare
brevemente la risposta.
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X. Lungo la freccia & osservabile un’aumento di UR. Considerando il corrispondente andamento di T ed US, a quale di questi
due parametri ¢ dovuto tale aumento? Motivare brevemente la risposta. .
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L’isoterma tratteggiata (T=18.2°C) & riportata anche nelle mappe di umidita relativa e di umidita specifica. In che modo la
temperatura pud essere responsabile delle variazioni di UR lungo tale linea? Perché?
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XII.  Qual’ la differenza di temperatura AT tra i due estremi del segmento puntinato? AT A 0‘ L’ DC.
XIIL  Da quanto mostrato nelle mappe seguenti, vi sembra che la AT del punto precedente produca effetti evidenti sul profilo di
UR? Perché?
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XIV. Variazioni di temperatura possono influenzare dircttamente I'umidita specifica? Perché?
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XV, Che informazione pud fonire una mappa di umidita specifica US. S .
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XVI. Definite il rapporto di mescolanza MR (mixing ratio).
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XVIL.  Determinare (mostrandolq.sul grafico) la UR se Tumpiene=25°C € U=9g/m3A
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XIX. Inizialmente si ha UR= 60% e Tqmy=19°C. Di quanto si pud abbassare la temperatura senza innescare fenomeni

di condensazione?
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XX. Dalla lettura di uno psicrometro si ha Ty=21°C e T=18°C. Quanto vale UR?
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XXI. E’ possibile avere per T<30°C e UR = 90% T, — T =5°C? Qual &
il significato fisico della vostra risposta?
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XXII. Cosa rappresenta il cosiddetto rapporto uW / lumen ? I e Aepp ot Tw {&mo
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XXIII. Che tipo d’informazione fornisce il suo valore?
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XXIV. Definire per un libro I’angolo di apertura. \ 7 "o ol ce
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V. Definire per un libro I'angolo di espo:izianz
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XXVI. Come definireste un microambiente?
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Dando dei valori indicativi, quale porzione dello spettro ultravioletto/visibile della radiazione solare viene filtrato
XXVIL  dall’atmosfera,
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XXVIIL.  dai vetri delle finestre?
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XXIX. Fino a quale valore di lunghezza d’onda filtrereste voi la radiazione con cui illuminare materiale librario?
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XXX. Sapreste suggerire come realizzare tecnicamente un tale filtraggio?
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XXXI. Quali vantaggi e svantaggi potrebbe comportare I'impiego di lampade alogene per I’illuminazione di materiale
organico?
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XXXII.  Quali categorie di inquinanti sapreste definire?
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XXXIIL  Che tipi di filtri si potrebbero impiegare nei vari casi per rimuoverli? ,..l JM - {J’—\,Q
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