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0 = 4  x 10-7 H/m  e = 1.602 x 10-19 C   me = 9.109 x 10-31 kg   
1) Un elettrone inizialmente fermo, dopo essere stato accelerato da una differenza di potenziale V = 1 kV, entra in una regione rettangolare molto lunga e di spessore d = 10 cm in cui vi è un campo magnetico uniforme B perpendicolare alla velocità dell’elettrone (si veda figura). Si determini: 
a) il valore minimo dell’intensità di B affinché l’elettrone esca dalla regione rettangolare passando per lo stesso lato da cui è entrato; 

b) l’intensità di B affinché l’elettrone esca dal lato superiore della regione rettangolare (opposto a quello di entrata), con una velocità che forma un angolo  rispetto alla direzione di entrata. 

[image: image1.png]



2) Un filo rettilineo indefinito percorso da corrente if = 1A ed una spira quadrata di lato L = 5 cm percorsa da corrente is = if giacciono sullo stesso piano ed il lato della spira più vicino al filo dista da quest’ultimo d = 10 cm. Nell’ipotesi che i versi delle correnti siano quelli mostrati in figura, si determini:

a) la forza risultante esercitata sulla spira;

b) il lavoro compiuto dalla forza per portare la spira in una posizione infinitamente lontana dal filo (si assuma is costante, trascurando qualsiasi effetto di induzione).
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3) Una spira di area  = 1 cm2 la cui resistenza è R = 10  si trova all’interno di un solenoide formato da n = 10000 spire per metro in cui scorre una corrente i = 1 A. La spira è rigidamente connessa ad un’asticella isolante che viene utilizzata per far ruotare la spira stessa (si veda figura: l’asticella, il cui prolungamento dividerebbe a metà la spira, è ortogonale all’asse del solenoide). Supponendo che la rotazione avviene con velocità angolare costante  = 100 rad/s, e che al tempo t=0 l’asse della spira è ortogonale all’asse del solenoide, 
a) si determini l’espressione della corrente indotta nella spira;
b) si calcoli il lavoro che bisogna compiere per ruotare la spira di 360o.
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