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Corso di Laurea Triennale in Chimica


0 = 8.854 x 10 – 12 C2/Nm2    0 = 1.257 x 10-6 H/m
1) Si consideri una sfera cava di raggio interno r1 = 5 cm e raggio esterno r2 = 10 cm. La sfera è costituita di materiale conduttore di resistività  = 2 m ed, avendo applicato una differenza di potenziale V = 10 V tra la superficie interna e quella esterna, è attraversata da una corrente radiale. Si determini:
a) il valore della corrente elettrica che fluisce all’interno della sfera;
b) il rapporto tra la massima velocità di deriva degli elettroni e quella minima.
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2) Si consideri un condensatore a facce piane e parallele le cui armature hanno area e distano tra loro h. All’interno del condensatore viene interamente inserita una lastra di spessore d = h/3 e di area  in modo che la superficie della lastra sia parallela alle armature del condensatore. Se si applica una differenza di potenziale V ai capi del condensatore si dimostri che:
a) nel caso in cui la lastra è di rame il condensatore si comporta equivalentemente ad un sistema di due condensatori in serie la cui capacità equivalente è 3/2 la capacità del condensatore in assenza della lastra;
b) nel caso in cui la lastra è di quarzo (r = 4) il condensatore si comporta equivalentemente ad un sistema di tre condensatori in serie la cui capacità equivalente è 4/3 la capacità del condensatore in assenza della lastra.
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3) Si consideri un sottile nastro di rame di lunghezza indefinita e di larghezza b = 2 cm. Nel caso in cui il nastro di rame sia attraversato da una corrente i = 10 A si determini:  

a) l’espressione del campo magnetico generato dalla corrente i in un punto generico esterno al nastro e giacente nel piano definito dal nastro stesso;
b) si determini l’errore percentuale che si commetterebbe nel calcolare il campo magnetico in un punto a distanza d = 10 cm dall’estremo più vicino del nastro se al suo posto si considerasse un filo di rame attraversato dalla stessa corrente e giacente lungo la mediana del nastro. 
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