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D1) Con riferimento al caso di una particella isolata su cui agisca una forza F, il momento angolare e il momento della forza sono così correlati:

1) le due grandezze non sono correlate

2) la derivata rispetto al tempo del momento della forza è uguale al momento angolare

3) la derivata rispetto al tempo del momento angolare è uguale al momento della forza

4)  il momento angolare è uguale al momento della forza

D2)  La pressione sul fondo di una vasca piena di liquido dipende dai seguenti parametri:

1) altezza e massa del liquido

2) massa e densità del liquido, pressione atmosferica 

3) altezza e densità del liquido,  pressione atmosferica

4) volume e densità del liquido 

D3) Quattro particelle di ugual massa m si trovano ai vertici di un quadrato. La posizione del centro di massa del sistema:

1) è sul vertice superiore sinistro del quadrato

2) non è determinabile

3) è fuori dal quadrato

4) è al centro del quadrato

D4) Come varia la pressione esercitata da una forza F costante su una superficie quadrata se si raddoppia il lato del quadrato? 

1) diventa un quarto 

2) raddoppia
3) quadruplica

4) rimane invariata

D5)
La risultante delle forze interne ad un sistema:

1) sommato al risultante delle forze esterne è pari a zero

2) è uguale alla massa totale del sistema per l’accelerazione del suo centro di massa

3) è zero

4)  è uguale alla variazione nel tempo della quantità di moto del sistema stesso

D6)  E’ sempre vero che il calore necessario a produrre un cambiamento di stato completo di un corpo:

1) è direttamente proporzionale alla massa del corpo
2) è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura del corpo

3) è indipendente dalla massa del corpo

4) è inversamente proporzionale alla variazione di temperatura del corpo

D7) Quale è la forza esercitata dall’ aria sul pavimento di una stanza di 12 m2 (Pressione atmosferica= 1.01·105N/m2)? 

1) 1.2·105 N

2) 1.2·106 kg

3) 1.2·106 N

4) 1.2·106 Pa

D8) 796 K equivalgono a circa:

1) 0 °C 

2) 523 °C 

3) 1069 °C 

4) 796 °C

D9) Il momento angolare di un punto materiale che si muove su una traiettoria circolare:

1) è parallelo alla velocità 

2) è nullo

3) è costante

4) è ortogonale  al piano che contiene la traiettoria

D10) Un chilogrammo di Ferro (densità 7,8g/cm3) ed un chilogrammo di Alluminio (densità 2,7g/cm3) sono lasciati cadere in un recipiente contenente acqua  (densità 1,0 g/cm3). Quale dei due riceve una spinta di galleggiamento maggiore?

1) cadono entrambi sul fondo del recipiente

2) la spinta è identica per entrambi

3) alluminio

4) ferro

D11) In un sistema di N punti materiali chiuso e isolato, la quantità di moto totale del sistema:

1) non varia se almeno una delle componenti della forza risultante esterna è diversa da zero

2) si conserva

3) dipende dalla forze interne tra i punti materiali
4) varia se varia la velocità di almeno uno dei componenti
D12) In un condotto scorre un fluido ideale in regime stazionario. Quali delle seguenti modifiche della sezione del tubo varia la portata?

1) nessuna variazione della sezione modifica la portata

2) la sezione del condotto viene triplicata

3) la sezione del condotto viene raddoppiata

4) la sezione del condotto viene dimezzata

D13) Quali delle seguenti affermazioni è sempre vera:

1) un corpo che galleggia in un liquido di densità (1 galleggia anche in un liquido di densità (2 maggiore di (1.

2) un corpo che galleggia in un liquido di densità (1 galleggia anche in un liquido di densità (2 maggiore di (1 solo se la sua massa è minore della massa totale del liquido.
3) un corpo che galleggia in un liquido di densità (1 galleggia anche in un liquido di densità (2 minore di (1. 
4) un corpo che galleggia in un liquido di densità (1 ha una densità media ( maggiore di (1.

D14) Se la temperatura di un gas perfetto a volume costante aumenta:

1) la pressione non varia e non viene compiuto lavoro dal sistema

2) la pressione non varia e viene compiuto lavoro dal sistema

3) la pressione aumenta e non viene compiuto lavoro dal sistema

4) la pressione diminuisce e non viene compiuto lavoro dal sistema

D15) In un condotto a sezione costante e quota variabile scorre un fluido ideale in regime stazionario. Indicando con v1 e v2 le velocità con cui il fluido attraversa due sezioni che si trovano alle quote diverse h1 > h2, e con p1 e p2 le pressioni corrispondenti, si ha che:

1) v1 = v2 e   p1 > p2
2) v1 = v2 e   p1 < p2
3) v1 < v2 e   p1 = p2
4) v1 > v2 e   p1 = p2

D16) Quando un corpo di densità doppia rispetto a quella dell’acqua viene immerso in una vasca d’acqua, il suo peso apparente:

1) diventa pari ad un quarto

2) quadruplica

3) raddoppia

4) dimezza

D17) Nel caso di cambiamenti di volume in un sistema termodinamico:

1) Ad un espansione (variazione positiva di volume) corrisponde un lavoro negativo eseguito dal sistema

2) Sia ad espansioni che compressioni corrisponde un lavoro nullo

3) Ad una compressione (variazione negativa di volume) corrisponde un lavoro positivo eseguito dal sistema
4) Ad un espansione (variazione positiva di volume) corrisponde un lavoro positivo eseguito dal sistema

D18)Quale di queste unità è associata all’equazione di Bernoulli?

1) J

2) J/m3
3) Ns/m 

4) N/m

D19) Volendo calcolare la variazione di temperatura di un corpo al quale è stata somministrata una quantità di calore Q nota, è necessario conoscere:

1) la temperatura finale ed il calore specifico del corpo
2) il calore specifico e la massa del corpo
3) la temperatura iniziale ed il calore specifico del corpo
4)  la temperatura iniziale e la massa del corpo
D20) Indicare l’ affermazione tra le seguenti che non corrisponde al vero:

1) la densità di un gas è indipendente dalla pressione

2) la densità è una grandezza scalare

3) la densità di un fluido è il limite del rapporto (m/(V (m=massa, V=volume) quando l’ elemento di volume diventa piccolissimo

4) la densità di materiali diversi è funzione del tipo di materiale
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